**Appunti CCNA m**

***CAP. 1***

**Modello TCP/IP**: 5 Livelli -> Fisico -> Data Link -> Network -> Trasporto -> Applicazione

**Modello ISO/OSI**: 7 Livelli -> Fisico -> Data Link -> Network -> Trasporto -> Sessione -> Presentazione -> App.

**TCP/IP Protocolli per Livello**:


Applicazione: http, pop3, smtp

Trasporto: tcp, udp


Network: ip, icmp

Data Link e Fisico (considerati insieme): ethernet, 802.11 (wi-fi)

HTTP overview:



TCP overview: nel TCP header contiene un num. Sequenziale che permette a chi riceve il mex di capire se qualche pacchetto è andato perduto. Se cosi fosse viene ri-richiesto e rimandato. (il tcp fornisce un servizio di **error recovery** per il protocollo http del lvl superiore -> Adjacent Layer interaction).




TCP/IP Same Layer/Adjacent Layer:

|  |  |
| --- | --- |
| Same Layer interaction | Due pc usano un protocollo per comunicare con lo stesso layer sull’altro pc. Il protocollo crea un header che dice ad ogni pc cosa fare. |
| Adjacent layer interaction | Su un singolo pc il layer sotto mette a disposizione un servizio per il layer sopra. Il sw o hw implementano la richiesta dei layer più alti verso quelli più bassi. |

**FUNZIONAMENTO IP PROTOCOL**: mette davanti al **segmento** del lvl trasporto un ip header che contiene l’ip source e destination creando un ip **packet**.

Funzionamento Data Link e Fisico:




**Step 1**. Larry incapsula l’ip packet con l’ethernet e trailer creando ethernet frame.

**Step 2**. Larry tasmettem fisicamente i bit usando l’elettricità.

**Step 3**. R1 fisicamente riceve il segnale, e ricrea gli stessi bit interpretando i segnali.

**Step 4**. R1 scapsula l’ip packet dall’ethernet frame rimuovendo header e trailer.

**TCP/IP INCAPSULAMENTO**:



**Terminologia TCP/IP**:


Liv. Appl. -> I dati sono dati.

Liv. Trasp. -> I dati sono segmenti. (segment)


Liv. Network -> I dati sono pacchetti. (ip packet)

Liv. Data -> I dati sono frame.

Il lvl **Trasp. e Network** hanno un **header**, mentre **Data** ha **header e trailer**.




**Terminologia ISO/OSI**:




***CAP. 2***

**Typical Enterprise Lan**:




Come possiamo osservare, è presente uno switch per piano a cui sono collegati i dispositivi dello stesso piano. Tutti gli switch sono collegati al Distribution Switch (SWD) al piano terra, collegato a sua volta al router connesso al resto del network.

**Tipi di Standard Ethernet**:




\*collegamenti in rame si fanno con cavi UTP. Se è in rame al fondo “T” sennò un suffisso che include “X”.

Molti cavi UTP usano RJ-45 su entrambe le estremità. l’RJ-45 ha 8 pin per connettore.


**Gigabit Ethernet Interface Converter** (GBIC): l’originale form factor per un ricetrasmettitore per interfacce gigabit. Più largo degli SFP.

**Small Form Pluggable** (SFP): il rimpiazzo del GBIC usato su interfacce gigabit è più piccolo e prende meno spazio sulla scheda network (NIC) o sullo switch.

**Small Form Pluggable Plus** (SFP+): uguale all’SFP ma usato sulle 10Gb/s interfacce. (il + si riferisce alla maggiore velocità rispetto SFP).




**Straight Through Cable**: gli STC trasmettono per le NIC sui pin 1 e 2 e ricevono sui pin 3 e 6. Gli switch sono configurati per ricevere sui pin 1 e 2 e trasmettere su 3 e 6, per permettere la comunicazione.



**Crossover Cable:** nel caso in cui tu voglia collegare due dispositivi che trasmettono e ricevono sugli stessi pin avrai bisogno di un CC, come nell’immagine.

**10 BASE-T e 100 BASE-T pin utilizzati**




**TIPI DI FIBRA**:


Esistono due tipi di cavi in fibra: multimode fiber e single mode fiber.

Multimode: meno costosa, copre distanze nettamente inferiori (400m), cablaggio medio costoso, SFP.

Single mode: più costosa, copre fino a 40km, cablaggio medio costoso, SFP+.




**Vista in dettaglio degli Ethernet Header e Trailer**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Byte** | **Description** |
| Preamble | 7 | Usato per la sincronizzazione. |
| Start Frame Delimiter (SFD) | 1 | Significa che il prox byte è l’inizio del Destination MAC Address. |
| Destination MAC Address | 6 | Identifica il MAC del destinatario. |
| Sorce MAC Address | 6 | Identifica il MAC della sorgente. |
| Type | 2 | Definisce il tipo di protocollo (ipv4 o ipv6) |
| Data and Pad | 46-1500 | Dati dal lvl più in alto di solito un L3PDU. |
| Frame Check Sequence (FCS) | 4 | Fornisce un metodo per il NIC che riceve, per determinare se ci sono stati errori di trasmissione. |

**Indirizzamento Ethernet**

Gli indirizzi ethernet, anche chiamati **Media Access Control** (MAC), sono lunghi 6 byte. Per convenzione i computer scrivono i MAC come un numero a 12 cifre esadecimale.


La maggior parte dei MAC rappresentano un singolo NIC o porta ethernet. Questi tipi di indirizzi son chiamati Unicast MAC Address.

Gli indirizzi MAC vengono assegnati a tutti i device ethernet dai produttori, i quali possiedono un codice di 3 byte unico per ogni azienda fornitogli dalla IEEE, chiamato OUI. Gli altri 3 byte li assegnano in modo univoco da loro, creando il MAC Address.

Oltre agli indirizzi Unicast l’ethernet usa anche i **Group Addresses**, che identificano più di una LAN Interface Card. Un frame inviato ad uno di questi indirizzi verrà consegnato a un piccolo gruppo di device connessi alla LAN oppure a tutti. Infatti la IEEE definisce due categorie di Group Addresses:

**Broadcast Address**: i frame inviati a questo indirizzi vengono inviati a tutti i device connessi alla LAN

**Multicast Address**: i frame inviati a un multicast address verranno copiati e inviati a un gruppo di device della LAN.



**Error Detection con FCS:** il mittente applica una complessa formula matematica al frame prima di inviarlo registrando il risultato nel campo FCS, il ricevente applica la stessa formula così riesce a capire se ci sono stati errori durante l’invio del frame e in caso lo scarta.

Half Duplex: il dispositivo deve aspettare ad inviare se sta ricevendo i dati, non può inviare e ricevere contemporaneamente.

Full Duplex: può.

**CSMA/CD**: algoritmo di Collision Detection utilizzato nell’half duplex. Si divide in 3 step.


* Un dispositivo che deve inviare un frame ascolta che il canale sia libero.
* Quando è libero, manda.
* Il mittente ascolta il canale mentre spedisce per capire se avvengono collisioni, nel caso tutti i nodi che stanno spedendo dati agiscono cosi:
* Prima inviano un Jamming signal che avvisa tutti i nodi della collisione.
* Tutti scelgono indipendentemente un random time da aspettare prima di riprovare l’invio.
* Ripartono allo step 1.

***CAP. 3***

**Wide Area Networks** (WAN):

Definisce gli standard del lvl Fisico e i protocolli del lvl Data per comunicare su lunghe distanze.

Si divide in due tipi: **leased-line WAN e Ethernet WAN**.


**Leased Line**

PC connesso allo switch crea una LAN, i due router fra loro collegano le LAN creando una WAN.


La velocità della Leased Line per spedire i bits è già prestabilita, funziona in full-duplex.

**HDLC Data-Link Dettagli**


Leased Line garantisce di spedire i bit fisicamente (Lvl Fisico), ma non definisce un protocollo di Lvl Data, per questo motivo alcune organizzazioni hanno creato due protocolli per controllare le LeasedLine: **High-Level Data Link Control** (HDLC) e **Point-to-Point Protocol** (PPP).

**Cose simili tra HDLC e Ethernet**

I **protocolli Data Link** hanno lo stesso ruolo: **controllare il corretto delivery** dei dati sul lvl Fisico.

Es. Protocollo Ethernet Data Link usa un “**destination address field**” per sapere dove spedire e un **FCS** per sapere se i dati sono arrivati correttamente. HDLC funziona in maniera **simile**, l’unica differenza è che HDLC ha meno da fare lavorando in una topologia P-t-P, cioè quando un frame viene mandato da un router, può solamente andare nell’altro router.

HDLC è uno standard di International Org. for Standardization (ISO). ISO **non** ha implementato un Type field, così **Cisco** ha modificato l’HDCL **implementandolo** come in figura. (<)


**Logica dei router a Livello Data Link**

**Step 1**. PC1 incapsula il packet in un ethernet frame che ha MAC Address di R1.

**Step 2**. R1 toglie l’ethernet e incapsula il packet nell’HDLC header e trailer e spedisce a R2.

**Step 3.** R2 toglie l’HDLC ed incapsula il packet nell’ethernet frame che ha il MAC del PC2, e glielo manda.

In sintesi, una leased line con HDLC crea una WAN fra due router così che possano spedire dati tra le LAN.

**EoMPLS: Ethernet over Multiprotocol Label Switching** è unatecnologia che può essere usata per creare un servizio Ethernet al cliente.

**Nota**: gli 802.3 H&T sono diversi in ogni step, come spiegato negli step.

**Step. 1:** PC1 incapsula il packet in un ethernet frame che ha il MAC Address di R1.


**Step. 2**: R1 rimuove l’ethernet frame ed incapsula il packet con il suo ethernet frame. La destinazione è il MAC di R2, e la sorgente è il MAC di R1. R1 spedisce tramite il servizio di EoMPLS a R2.

**Step. 3**: R2 toglie l’ethernet frame dal packet, lo incapsula con il suo ethernet frame che ha il MAC di PC2, e glielo manda.

**IP Routing**

Tanti modelli di protocollo sono esistiti negli anni, ma il **TCP/IP regna**. A livello **Network** TCP/IP, esistono **due** opzioni sullo lo stesso protocollo per far funzionare il **livello network**: **IP Version 4 (IPv4) e IP Version 6 (IPv6).** Sia IPv4 che IPv6 forniscono le stesse funzioni, ma con qualche dettaglio diverso.

In particolare, il lvl network specifica come i packets devono viaggiare end-to-end su un TCP/IP network.

**Routing Livello Network**

I router e gli end-user (host) collaborano per l’IP Routing. Il sistema operativo dell’host ha il software TCP/IP, gli host usano il sw per decidere dove mandare i packet, spesso al router vicino.

In questo esempio (<) PC1 analizza l’indirizzo di destinazione e capisce che PC2 NON è nella sua stessa LAN. La logica di PC1 gli dice di mandare il packet al router più vicino, chiamato PC1’s Default Router.

Tutti i router hanno una tabella chiamata ***IP routing table*** che contiene gli IP networks e IP subnets. Quando un router riceve un packet, compara l’indirizzo di destinazione del packet con le entrate nella routing table e crea un match. Questo match gli servirà per sapere dove spedire il packet la prox volta.

**Come Network Layer Routing usa LANs e WANs**


Il lvl network ignora la trasmissione fisica dei dati, per spedirli si rivolge ai protocolli del lvl Data Link che a loro volta si riferiscono al lvl Fisico. Il lvl Data aggiunge una H&T al packet, creando un frame, prima di farlo fisicamente spedire.

**Step. 1**: Data Link Frame Check Sequence (FCS) per essere sicuri che il frame non abbia errori, se ci fossero si scarta il frame.

**Step. 2**: si rimuove la vecchia H&T del Data Link e si lascia solo l’IP packet.

**Step. 3**: compara l’indirizzo di destinazione del packet con la routing table, per trovare il miglior percorso.

**Step. 4**: incapsula il packet con nuovi Data Link H&T e spedisce il frame.

**DNS e ARP**

**Domain Name System** (DNS): PC11 deve connettersi a Server1, così l’user scrive Server1 riferendosi al nome. **Step 1**: PC11 manda un mex al DNS Server.

**Step 2**: DNS Server risponde con l’IP del Server1.

**Step 3**: PC11 può spedire un packet all’indirizzo 10.1.2.3


Nota: un DNS non sa tutti i nomi che matchano gli indirizzi, tutti i DNS lavorano insieme scambiandosi dati.

**Address Resolution Protocol** (ARP): Nelle interfacce ethernet, come fa un router a sapere quale MAC usare per la destinazione? Usa l’ARP.

Nelle ethernet LAN, quando un host o router necessita di incapsulare un packet in un nuovo ethernet frame, sa tutto su come fare la header, tranne il MAC di destinazione.

Il TCP/IP introduce l’ARP come metodo con cui ogni host o router possono dinamicamente imparare il MAC di un altro host o router sulla stessa LAN.

Come funziona l’ARP?

E’ un protocollo che include una ARP Request che chiede “è questo il tuo IP? perfavore rispondi con il tuo MAC”.

ARP Reply invece lista l’IP che matcha con il MAC.

Nota che gli host/router ricordano la loro ARP Table, tenendola costantemente aggiornata.

(comando arp -a da prompt si vede la arp table)

PING **(Packet Internet Groper):**

Funzionamento: Il Ping usa Internet Control Message Protocol (ICMP), manda un ICMP echo reques*t* ad un altro IP, il pc ricevente dovrà rispondere con un ICMP echo reply*.* Se la risposta va a buon fine, è tutto ok.


**CAP. 4**

**Telnet & SSH:** metodi per accedere alla CLI da remoto

Telnet: trasmette in chiaro, non crypta.

SSH: Crypta tutto incluse le password.

**Modalità CLI**



**I 4 principali tipi di memoria per gli Switch:**

**RAM:** a volte chiamata DRAM, è usata dallo switch per memorizzare la **running configuration***.*

**Flash Memory**: un chip all’interno dello switch oppure memory card, che contiene il SO di Cisco e che viene utilizzata dallo switch per recuperare la stessa al momento del boot. Può essere usata per contenere altri file, per esempio copie di backup di configurazione.

**ROM**: contiene un programma boot-strap che viene caricato quando lo switch viene acceso. Questo programma prende il SO dalla Flash Memory e lo carica nella RAM.

**MVRAM:** contiene la **startup configuration** che viene usata quando lo switch viene acceso o riavviato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Comandi** | **Scopo** |
| undebug all  no debug all | Disabilita tutti i debug in corso. |
| reload | Riavvia lo switch, da enable in su |
| copy startup config running-config | Sovrascrive la running config con la startup |
| copy running-config startup-config | Sovrascrive la startup con la running config |
| show running config | Mostra il contenuto della running config |
| write erase / erase nvram: / erase startup-config | Cancella la startup config |
| quit | Disconnette l’user dalla CLI |
| show startup config | Già lo sai |
| enable | Da i superpoteri |
| Disable | Te li toglie |
| Configure terminal | Solo Mod Enable: attiva la configuration mode |

**CAP. 5**

**Vista sulla logica degli Switch**

Ilcompito principale degli switch è di inviare dati attraverso il network, per farlo svolgono 3 azioni:

* Decidono quando inviare il frame o quando filtrarlo (non inviarlo), basandosi sul MAC di destinazione.
* Si preparano ad inviare i frame imparando ed esaminando i MAC delle source di ogni frame ricevuto.
* Inviano una sola copia del frame alla destinazione, creando un ambiente senza loop tra gli altri switch del network usando l’STP (Spanning tree protocol)

**Known Unicast Frame**

Quando si invia un frame lo switch controlla il MAC di destinazione e lo compara in quelli della MAC Address Table che gli dice su quale porta farla uscire per arrivare alla destinazione voluta.

**Unknown Unicast e Broadcast Frame**

Quando allo switch arriva un frame con MAC Add di destinazione a lui sconosciuto, invia copie del frame su tutte le porte eccetto quella da cui l’ha ricevuto. Questo è il **flooding**. L’idea è che se non sai dove mandarlo, lo mandi a tutti. Sarà il dispositivo corretto a rispondere, lo switch lo salva nella MAC add table, gli altri lo scartano.

**Evitare Loop usando STP**


La terza feature primaria di uno switch è la prevenzione dei loop, che si evitano con STP.

**Come funziona STP**? Per evitare i loop l’STP blocca alcune porte random dall’inviare frame di modo che rimanga solo un percorso attivo tra ogni segmento di LAN.

**Aging Time**: timer utilizzato all’interno della MAC table, di default 300s, associato ad ogni entries che viene rinnovato ogni volta che la entries viene utilizzata. Se il timer scade, la entries viene cancellata.

|  |  |
| --- | --- |
| **comandi** | **scopo** |
| Show mac address-table | Mostra la MAC table |
| Show mac address-table dynamic | Mostra tutti I MAC imparati dinamicamente |
| Show mac address-table dynamic vlan “*vlan-id”* | Mostra tutti I MAC imparati dinamicamente in quella vlan |
| Show mac address-table dynamic address “*mac* *address*” | Mostra il MAC dinamicamente imparati con quel MAC address |
| Show mac address-table dynamic interface “*interface id*” | Mostra tutti I MAC dinamicamente imparati associati a quell’interfaccia |
| Show mac address-table count | Mostra il numero di entries nella MAC table, e il num totale di slot vuoti della table |
| Show mac address-table aging-time | Mostra l’aging timeout dei MAC inattivi |
| clear mac address-table dynamic | Pulisce la table dei MAC imparati dinamicamente |
| Show interfaces status | Crea un elenco delle interfacce con i relativi stati e le info operative per ognuna. |

**CAP. 6**

**Sicurezza per gli Switch**


Ogni user di default è abilitato ad entrare nello switch in tutte le mode e configurare lo switch. Per ovviare a questa problematica, si possono settare password e user come nell’esempio.


**enable secret** permette di settare una password criptata.

**Settare la Console Password:**

* Usare **line con 0** per entrare in configuration mode.
* Usare **password *pwd-value*** per settare la password.
* Usare il comando **login** per abilitare la console pwd.

Per settare la **Telnet** pwd usare il comando **line vty 0 15** per entrare in configuration mode, il resto è uguale al punto 2 e 3 sopra.

**Come settare la console e telnet password:**

**Configurare Switch con Username Locali**

* Usare il comando:

**username** *nome* **secret** *password*

per aggiungere un utente locale allo switch.

* Configura la console per usare gli user/pwd locali:

A. usare **line con 0** per entrare in configuration mode.


B. usare **login local** per abilitare la console al username e pwd, con un check nella lista di utenti locali.

C. (opzionale) si può usare il comando

**no password** per rimuovere tutte le shared pwd, per tenere sicura la config dello switch.

* Configura Telnet per usare gli user/pwd locali:
* Usare **line vty 0 15** per entrare nella vty configuration mode
* e C. sono uguali al punto 2.

**Authentication, Authorization and Accounting Server (AAA)**

Molte volte capita di dover **cambiare** password o **disabilitare** utenti, e via dicendo. Cisco usa un server esterno, chiamato AAA.


**Come funziona**?

Quando si usa AAA per l’autenticazione, lo switch o router manda un messaggio al server AAA chiedendo se l’username e password sono abilitati, l’AAA risponde come nell’immagine.

La connessione tra **user** e **switch** è in **Telnet o SSH**, mentre tra **switch** e **server** **AAA** si comunica in **Radius o Tacacs**+, protocolli che criptano le pwd mentre viaggiano nel network.

**Accesso Remoto Sicuro in Secure Shell (SSH)**

Telnet ha lo svantaggio di far scambiare messaggi in chiaro, comprese le pwd. SSH invece cripta tutti i dati trasmessi tra client e server, proteggendoli.

SSH usa il **Fully Qualified Domain Name** (FQDN) dello switch per creare la SSH encryption key, FQDN viene creato dall’hostname e domain name dello switch. L’ultimo comando **crypto key generate rsa** genera la SSH encryption keys.

(opzionale) Siccome Telnet è poco sicuro, si può decidere di abilitare solo SSH nella *vty line configuration* con il comando **transport input ssh.**

Di **default** gli switch sono settati con **transport input all** o **transport input none**, in quel caso devi configurare tu quello che vuoi. Inoltre supportano **entrambe le versioni** di **SSH**, per decidere di abilitare solo la v2 ad esempio, si usa **ip ssh version 2** in global configuration mode.

Esistono due comandi principali che forniscono info su SSH nello switch, il primo per vedere lo status del server SSH e si usa **show ip ssh,** il secondo è **show ssh,** lista info sui client SSH al momento connessi allo switch.


**Configurare IPv4 sullo Switch**

**Step 1.** Usare **interface vlan 1** (dando per scontato sia sulla vlan1) in global config mode per settare la VLAN 1 configuration mode.

**Step 2**. Usare **ip address** *ip-address mark* per assegnare un IP e una maschera.

**Step** **3**. Usare **no shutdown** per abilitare la VLAN 1.

**Step 4**. Usare ip **default-gateway** *ip-addres* in global config mode per configurare il default gateway.


**Step 5**. (opzionale) usare **ip name-server** *ip-address1 ip-address2*… per configurare lo switch nell’usare il DNS per matchare i nomi coi loro rispettivi IP Address.

**Abilitare/Disabilitare Interfaccia su Switch**


Per **abilitare** una interfaccia su uno switch, si usa **no shutdown**. Per **disabilitarla** invece **shutdown**.

**Configurare uno Switch per imparare il suo indirizzo IP con DHCP**

Uno switch può usare anche il **Dynamic Host Configuration Protocol** (DHCP) per imparare dinamicamente le sue impostazioni di IPv4. Praticamente tutto quello che devi fare è dire allo switch di usare il DHCP nell’interfaccia e abilitare l’interfaccia.

Step. 1: si entra nella VLAN 1 config mode usando **interface vlan 1**, e si autorizza l’interfaccia con **no shutdown**.

Step 2: Si assegna un indirizzo IP e una mask usando **ip address dhcp**.

**Verificare IPv4 sullo Switch**

Esistono diversi modi per verificare la configurazione IPv4.

Si può dare **show running-config** che mostra la config corrente, oppure dando **show interfaces vlan*****x*** vengono mostrati l’indirizzo IP e la mask, infine si può usare **show dhcp lease** per vedere i parametri temporanei dhcp (nota che lo switch non memorizza la config dhcp).

Se imposti l’indirizzo IP staticamente verrà sempre listato, se invece lo sceglie il DHCP dinamicamente ed il DHCP fallisce nell’assegnarlo, il comando **show interfaces vlan 1** non lo mostrerà, questo comando tra l’altro non ti dice se l’IP è statico o dinamico.

Infine, quando **sbagli** un comando sulla CLI il DNS si impegna per cercare quel comando nei propri server, e ci mette 1 min di timeout per ridarti il controllo della CLI. Per disabilitare ciò si usa **no ip domain-lookup**.

**Logging synchronous**: dice allo switch di aspettare che tu abbia finito per dare lo show.

**Exec-time**: setta un timer “inactivity timeout”, dopo un tot di inattività scelto dall’utente IOS chiude la sessione dell’utente.


**CAP. 7**

IOS usa il termine “**interfaccia**” riferendosi alle porte fisiche del device usate per spedire e ricevere dati.

Ogni interfaccia può essere configurata con diverse impostazioni, ogni interfaccia ha le sue.


Esistono tre tipi principali di configurazioni per interfaccia (porta): **velocità (**speed**), duplex e description**.

**Configurazione Speed, Duplex e Description**

I dispositivi che supportano diverse velocità autonegoziano quale usare fra loro, per il miglior risultato.

In ogni caso si può settare: ***duplex*** {auto | half | full} e ***speed*** {auto | 10 | 100 | 1000}.

La **description** ti permette di aggiungere una descrizione all’interfaccia. Semplice.

Nell’immagine le regole settate valgono **solo** per l’interfaccia FastEthernet 0/1, e nessun’altra.

Per vedere i dettagli di ogni interfaccia si usa **show interfaces status**.

Anche se ci fosse solo una riga di output.

Per la Fa0/1: lo “status” è impostato su **notconnect** nel senso che al momento non sta lavorando.

Per la Fa0/2: default config, speed e duplex sono su “auto”, significa che cercherà di negoziare la velocità e la connesione, quando la porta sarà “up”.


Per la Fa0/4: similmente a Fa0/2 è settata di default, la a- davanti su speed e duplex significa che sono parametri già autonegoziati.

**Configurare più interfacce con “Interface Range”**

Nella penultima figura si nota un comando **interface range** che si usa per risparmiare tempo nella configurazione delle interfacce. Il comando, nell’esempio, dice all’IOS di applicare quella configurazione dall’interfaccia FastEthernet 0/11 alla 0/20.

**NB**: Questo è fattibile solo se le interfacce sono dello stesso tipo e sono numerate consecutivamente.


**Controllare le interfacce “amministrativamente”**

E’ necessario poter decidere quali interfacce devono essere **up** e quali **down** senza il bisogno di farlo fisicamente, per questo Cisco usa due comandi per abilitare o disabilitare una porta: **no shutdown e shutdown.**

Nell’immagine (>) SW1 sta lavorando sulla F0/1, l’user si connette alla console e la **disabilita** con “**shutdown**”, la console restituisce con un messaggio in cui avvisa che la porta è “amministrativamente” down.

Per **riportarla su** l’unica cosa che devi fare è lo stesso procedimento ma con “**no shutdown**”.


Il comando **show interfaces status** lista un solo output, quando la porta è down l’output è “**disabled**”.

Invece il **show interfaces** nella riga sotto lista molte righe di output (tagliate dallo screen) per interfaccia, dando molti più dettagli.


**Rimuovere Configurazioni con il No Command**

Se hai settato una configurazione con determinati comandi, alle volte mettendo “**no**” davanti a quel comando si può cancellare quella configurazione.

Per esempio se hai settato la **speed 100**, dando **no speed** la velocità torna in default (**auto**). Stessa logica per il duplex e per la description.

Nell’immagine (<) si vede la porta F0/2 dello switch SW1 configurato con **speed 100, duplex full e description link to 2901-2, poi shutdown**.

(<) Qui la configurazione viene tutta tolta.




Infatti quando si da il **show running-config** (>) il comando non restituisce nulla.

**NB**: Tipicamente il comando **show running-config** e **show startup-config** **NON** mostrano la configurazione di default, il fatto che l’output sia vuoto è segno che la configurazione è tornata in default.

**Autonegoziazione**

Come funziona? La IEEE ha uno standard (**802.3u**) dove due device si mandano segnali elettrici per capire a quale frequenza possono comunicare.




Per esempio, nel primo caso l’interfaccia dello switch chiede al PC1 se possono andare a 1000Mbps ma la NIC risponde che al max va a 10Mbps, di conseguenza scelgono la maggior velocità supportata da entrambi e la miglior duplex possibile. Idem per PC2 e PC3.

Quando l’autonegoziazione viene disabilitata su un dispositivo che viene collegato ad un altro device che invece ce l’ha attiva, la connessione tra i due potrebbe non funzionare o funziona male.

La IEEE definisce alcune regole che i device devono seguire quando **l’autonegoziazione fallisce**:

* usare la velocità più **bassa** possibile.
* se la tua **velocità è > 100** usare il **full duplex**, se è **< o =** usare **half**.

Gli switch possono prendere decisioni migliori rispetto alle regole imposte sopra, perché possono captare la velocità usata dagli altri device quando l’autonegoziazione fallisce. Di conseguenza si comportano in modo leggermente diverso:

* captano la velocità dell’altro device senza l’autonegoziazione, ma se falliscono, rispettano la regola.
* uguale al 2. sopra.


Nel primo caso, lo switch ascolta i segnali elettrici del collegamento e capisce che il PC1 va a **100Mbps**, di conseguenza imposta la velocità a 100Mbps e, ovviamente, usando le **IEEE autonegoziation default** setta in **half duplex**.

Invece nel secondo caso usa gli stessi step logici del primo caso, ma sceglie **full-duplex** perché la velocità è **1000Mbps**.

Nel terzo caso sceglie 10Mbps perché capta la velocità del PC3, va in **half-duplex**.

Il PC1 mostra uno sfortunato risultato, un **duplex mismatch** poiché i due nodi comunicano alla stessa velocità ma il PC1 usa una full-duplex che non permette l’utilizzo della **CSMA/CD** logic e quindi manda i frame continuamente. Lo switch, invece, è in half-duplex che permette l’uso della collision detection.


Come risultato lo switch crederà che sia avvenuta una **collisione** mentre non sarà effettivamente successo nulla. Lo switch di conseguenza interromperà la trasmissione, e inizierà a rinviare i frame, e cosi via. Infine il collegamento funziona, ma di merda.

**NB**: gli hub non usano l’autonegoziazione quindi tutti i device che lo usano funzioneranno a 10Mbps ed in half-duplex perché gli hub usano la CSMA/CD.

**Interface Status Code e Nonworking States**

I comandi **show interface** e **show interface description** elencano i due **status code** chiamati **line status e protocol status**.

**Line status** si riferisce generalmente a come funziona il Layer 1, mentre il **protocol status** si riferisce al Layer 2.



**Problemi del Layer 1 su interfacce up/up**

Gli switch possiedono diversi interface counter visibili con il comando **show interface.**

I counter possono aiutare ad identificare diversi problemi che avvengono sull’interfaccia in connect state.

**Runts**: frame che non raggiungono la minima dimensione richiesta, possono essere causati da collisioni.

**Giants**: frame che eccedono la massima dimensione di un frame.

**Input error**: è la somma di altri counter, tipo runts, giants, no buffer, CRC, frame ecc.

**CRC**: frame ricevuti che non hanno passato il controllo FCS, possono essere causati da collisioni.

**Frame**: frame ricevuti che possiedono un formato illegale, possono essere causati da collisioni.

**Packets output**: numero totale dei packets inviati dall’interfaccia.

**Output errors**: numero totale di packets che la porta switch ha provato a trasmettere, ma senza successo.

**Collisions**: contatore di tutte le collisioni avvenute prima della trasmissione dell’ultimo byte del frame in invio.

**Late collisions**: una sotto categoria di collisioni che accade dopo la trasmissione del 64 byte del frame.


**CAP. 8**

**Virtual LAN e differenze con Virtual-LAN**

**LAN**: include tutti i device, server, switch, router, cavi e access point in una location. Insomma, include tutti i **device nello stesso dominio di broadcast**.

La **logica di uno switch** è che tutte le **interfacce** sono nello **stesso dominio** di broadcast, di conseguenza quando si spedisce un **frame**, viene inoltrato a **tutte** **le altre porte**. Dunque, per creare due LAN separate, devi avere **due switch**, come in figura.

Il vantaggio delle **VLAN** invece, è di poter compiere lo stesso obiettivo nella figura sopra, ma con un unico switch, assegnando le varie interfacce ad un dominio piuttosto che all’altro.

Ogni singolo dominio creato dallo switch è chiamato **Virtual LAN**. Nella figura sotto lo switch ha creato due VLAN separate, di conseguenza Dino non potrà mai spedire un frame a Wilma o Betty. In breve, un **mex di broadcast** verrà ricevuto solo dai device nella stessa **VLAN**.

**Vantaggi delle VLAN in breve:**


1. aumenta la prestazione dell’host, riduce il numero di device che ricevono il mex di broadcast.

2. aumenta la sicurezza, riduce il n. di host che ricevono quel frame. Inoltre applica delle policies per VLAN.


3. crea design più flessibili ed organizzati.

**Creazione Multiswitching VLAN con Trunking**

Il **trunk** è il metodo che permette di far passare **più VLAN dalla stessa porta**, ottimizzando tutto il sistema, l’opposto di trunk è **access**, dove è configurata **una sola VLAN** per interfaccia.


Il trunking porta lo switch ad usare un processo chiamato **VLAN Tagging**, ovvero lo switch sorgente aggiunge un ulteriore header al frame prima di spedirlo in trunk. In questa header viene specificato il **VLAN ID**, così il destinatario sa a quale VLAN appartiene il frame.

In figura (<) il multiswitching VLAN funziona, ma è privo di trunk, di fatti per supportare le VLAN avrai bisogno di un collegamento fisico (physical link) per ognuna di esse. Se dovessi creare 10 o 20 VLAN, avrai bisogno di 10 o 20 cavi, collegati alle 10 o 20 porte di ogni switch.



**Concetto di VLAN Tagging**


Il VLAN trunking crea un link tra gli switch che può supportare quante VLAN vuoi. Essendo in trunk, gli switch trattano il link come parte di ogni VLAN, e nel frattempo il link si occupa di superare il traffico fra le varie VLAN. (>)

**In breve**: il trunking permette agli switch di mandare i dati su multiple VLAN dallo stesso link fisico, aggiungendo una header identificativa al frame.

* PC11 deve spedire in broadcast sulla VLAN 10, così manda a SW1 che aggiunge un header VLAN ID.
* Viene spedito in trunk e ricevuto da SW2.
* SW2 rimuove la header e spedisce a tutti i device della VLAN 10.

Altro esempio: PC 21 deve spedire in broadcast in VLAN 20. SW1 spedirà subito a Fa0/4 che sono nella stessa VLAN e poi manda a Gi0/1 con l’header aggiuntiva. SW2 toglie la header e spedisce solo a Fa0/3 e 4.

**Protocolli Trunk: 802.1Q e ISL**

La **IEEE ha creato l’802.1Q** il più usato come protocollo trunk, **Cisco ha creato ISL** anni prima. Cisco supporta entrambi i protocolli nei propri switch.

Entrambi i protocolli aggiungono al frame il VLAN ID ma con qualche differenza: **802.1Q** aggiunge un extra 4-byte nel ethernet header del frame originale, il VLAN ID è di 12 bits.


Gli switch Cisco spezzano il **range** di VLAN ID, che supporta **212** VLAN cioè un range di 1-4094 (con due valori riservati 0 e 4095), in **normal range** che va **1 a 1005** e possono essere usati da **tutti** gli switch **ed extended range** che va da **1006 a 4095**  e possono essere usati solo da **alcuni** switch.

L’802.1Q definisce un **VLAN ID speciale** per ogni trunk, chiamato ***Native VLAN***. Per definizione l’802.1Q non aggiunge una header al frame nella VLAN nativa, ovvero quando uno switch riceve un frame privo di 802.1Q header, lo switch ricevente sa che il frame è parte della VLAN nativa.

NB: Ovviamente entrambi gli switch devono essere d’accordo su quale VLAN è quella nativa.

**Scambio dei dati tra VLANs**

Se crei una VLAN che contiene più VLAN avrai bisogno di far comunicare tutti i device fra loro.

Ed è per questo che per far comunicare le VLAN tra loro si deve usare un **router** (come in figura <) o uno **switch Layer 3** che performi come un router.

Lo **switch** così può mandare dati **dentro** **una VLAN**, e il **router** può mandare i dati **tra le subnet**.


Nell’immagine, semplicemente, Fred dalla VLAN 10 routa ip packet che deve andare da Betty nella VLAN 20, lo switch manda due diversi Layer 2 ethernet frame: uno da Fred a R1 F0/0 e l’altro da R1 F0/1 a Betty.

Il sistema funziona, ma ci sono diverse altre soluzioni per soddisfare questo schema.

**Creare una VLAN ed Assegnare la VLAN ad una Interfaccia**

Per creare una VLAN lo switch deve essere configurato di modo da credere che esista realmente, in più deve avere le interfacce in access e non in trunk, oppure trunk che supportano le VLAN:

Step. 1: **Configurare una nuova VLAN**

* Da configuration mode, usa **vlan** *“vlan-id”* in global config mode per crearla e muovere l’utente in VLAN config mode.
* (opzionale) Comando **name** *“name”* in VLAN config mode per listare un nome per la VLAN, se non è configurata sarà VLAN”*ZZZZ”* dove ZZZZ è il numerico della VLAN.

Step. 2: **Accessi Interfaccia**

* Usare **interface** “*numero*” in global config mode per passare in interface config mode per ogni interfaccia desiderata.
* Usare **switchport access vlan** “*id-number”* in interface config mode per specificare il numero di VLAN associate a quell’interfaccia.
* (opzionale) **switchport mode access** setta l’interfaccia sempre in access.

NB: le porte di default vengono settate dallo switch sulla VLAN 1.

**Configurazione VLAN Trunking**

La configurazione può essere predefinita oppure essere negoziata tra gli switch:

* **Il tipo di trunking**: IEEE 802.1Q, ISL, oppure scegliere quale usare (per gli switch che supportano entrambi).
* **Administrative mode**: sempre in trunk, mai in trunk, oppure scegliere quando trunkare.

Gli switch che supportano sia 802.1Q che ISL per negoziare usano il Dynamic Trunking Protocol (DTP), se entrambi supportano entrambi i protocolli, useranno l’ISL, sennò useranno quello che hanno in comune.

Per configurare il tipo o autorizzare il DTP a negoziare si usa:

**switchport trunk encapsulation {dot1q | isl | negotiate}**

**Comandi Trunk Administrative Mode con la Switchport Mode**


**access** > agisce sempre in access, mai in trunk

**trunk** > agisce sempre in trunk

**dynamic desirable** > inizia la negoziazione e scelgono se usare il trunk o meno

**dynamic auto** > aspetta passivamente che un altro switch mandi un mex per negoziare, lui risponde e negoziano

NB: Se due switch vogliono comunicare ma sono entrambi in **dynamic** **auto** nessuno dei inizierà la negoziazione. Quando uno switch viene cambiato in **desirable** mode, allora iniziano a negoziare.



Per disabilitare la negoziazione del DTP usare **switchport nonegoziate**.

Pag. 255 culone